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一、登录Isodraft模块
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以ISO管理员身份登录Isodraft模块。
SAMPLE项目ISO管理员是ADMIN，密码也是ADMIN。
二、选项文件
1．单管ISO图选项文件
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Standard iso表示单管ISO图选项。
ADVANCED.IMP——英制单位带焊点编号的选项文件。
ADVANCED.MET——公制单位带焊点编号的选项文件。
BASIC.IMP——英制单位不带焊点信息的选项文件。
BASIC.MET——公制单位不带焊点信息的选项文件。
Options file directory为Company + Standard iso的Options file，存放在%Pdmsdflts%\STD目录中；Project + Standard iso的Options file，存放在项目的XXXISO\STD目录中；Local + Standard iso的Options file，存放在PDMS安装目录中。
2．系统ISO图选项文件
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System iso表示系统ISO图选项。
Basicsys.imp是英制长度单位的选项文件。
Basicsys.met是公制长度单位的选项文件。
Options file directory为Company + System iso的Options file，存放在%Pdmsdflts%\SYS目录中；Project + System iso的Options file，存放在项目的XXXISO\SYS目录中；Local + System iso的Options file，存放在PDMS安装目录中。
3．创建选项文件
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菜单Option——Create
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Filename——定义选项文件名

Initial setup——Options file

Options file directory——前面已有讲述

4．修改选项文件
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菜单Option——Modify
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具体选项的修改方法将在后面专述。

5．删除选项文件
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菜单Option——Delete

三、出图管理选项Administrative…[image: image10.png]Administrative.




1．选项文件注释Option file comments
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可以输入文字为本选项文件作注释。
2．Plots
[image: image12.png]



Single plot/file——一个plot文件包含一张iso图。
Multi plots/file——一个plot文件包含多张iso图，与Paper length的设置有关。
3．出图格式Format
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PDMS——plot格式。
DXF EUC——适合东亚字符集的AutoCAD的DXF格式。

4．纸面大小Paper length
[image: image14.png]Paper length m




当Plots设为多张，它设置滚动长度。纸张输出长度最大为3275mm。

5．Plot和Message文件的输出路径
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Plotfile Directory/Filename——打印文件的输出路径和文件名。缺省文件名称依次为plot001，plot002……
Messages Directory/Filename——信息文件的输出路径和文件名。

若当前计算机不存在上面设置的路径，保存后，选项文件将会被删除。

6．Plotfiles renamed based on drawing name
[image: image16.png][ Plotfiles renamed based on drawing name




用管道名重命名打印文件名。若打开此选择项，Plotfile Filename不起作用。

7．Hyperplant isometric files

[image: image17.png][ Hyperplant isometric files




Hyperplant软件接口文件

8．Messages file mode
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出图信息文件覆盖Overwrite或追加Append模式
9．Sheet splitting
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将一张ISO图分Sheet显示其中或改变Sheets的复杂程度。数值范围：1~200。
1~50：Drawings

51~200：Percentage

10．Splits in tube
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是否允许在管道上分图

11．Drwg split point repeatability
[image: image21.png]™ Drwg split point repeatability




记录分图点。生成图纸后，Savework，自动将分图点的信息写到交叉数据库宏中，在Design中运行交叉数据库宏，自动在管道上插入分图点ATTA。
12．出图记录和忽略出图记录Set & Ignore Detail flag
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生成图纸后，Savework，自动将生成图纸的管道信息写到交叉数据库宏中。在Design中运行交叉数据库宏，将Branch的Detail属性设置为True。出图时忽略Detail = True的Branch，除非选中“Ignore Detail flag”。
13．添加管道修改属性Increment Revision attribute
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生成图纸后，Savework，将生成图纸的管道信息写到交叉数据库宏中。在Design中运行交叉数据库宏，将Pipe的Revision属性值加1。
14．项目编号Project number & Project text
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Off——没有项目编号。
System number——用系统编号作为项目编号。
Text——用Project text中的内容作为项目编号。

15．日期的显示格式Date format
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UK——英国 1 OCT 2008
European——欧洲 1/10/2008
USA——美国 10/1/2008

16．管道长度余量Tube wastage factors by plant area
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可定义10个区域，每个区域可分配一个系数。Branch的EREC属性设置区域。Tube的特性库中的PWAS是余量参数。。
四、图面设置选项Sheet Layout…[image: image28.png]Sheet Layout.




1．图面尺寸Drawing size
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A0/A1/…/A/B/…——固定长Height和宽Width的不同图面尺寸。

User——自定义长Height和宽Width。
2．图面布置
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这两项设置在出图管理选项的Plot为Multi plots/file时生效。
Stack number——在同一plot文件中iso图的罗列数量。

Direction = Along paper——多张iso图布置时，沿图纸长度方向。

Direction = Across paper——多张iso图布置时，兼顾图纸长度和宽度方向。
3．指示视图方向View direction
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North arrow to bottom right——北方向箭头指向右下。

North arrow to top right——北方向箭头指向右上。
North arrow to top left——北方向箭头指向左上。

North arrow to bottom left——北方向箭头指向左下。
4．Box around North arrow
[image: image32.png][ Box around North arrow




是否给指北箭头增加方框
5．Isometric type
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Iso图包含的内容。
6．Isometric picture
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必选。
7．Drawing frame lines_text
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缺省图框。
8．裁图标记Cutting marks
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9．管嘴符号Nozzle symbols
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10．用户自定义图框Backing sheets
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取消缺省图框。文本框中输入plot格式的图框文件名。
11．保温和伴热符号Insulation & Tacing
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Off——不显示。
Tube only——只在管道上显示。

Tube + components——在管道和管件上都显示。

12．管道等级变化Spec breaks：Level
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Component——基于Component，显示Branch之间和Component之间的等级变化。
Branch——基于Branch，只显示Branch之间的等级变化。

13．保温伴热涂漆等级变化Insulation/tracing/paint spec breaks
[image: image41.png][ Insulation/tracing/paint spec breaks




14．介质流向箭头Flow arrows
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Component flow arrows——在管件上显示介质流向箭头。
Inline flow arrows：On——ATTA的ATTY属性需为FLOW。

Inline flow arrows：Automatic——介质流向箭头所指的方向为从Branch的头到尾的方向。

Inline flow arrows：Off——不显示介质流向箭头。
Scale——介质流向箭头的比例。5~15之间。

15．Margins
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Iso图边框与图纸边缘之间的留白。
16．Reserved area heights
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Drawing——iso图底部在留白之上的保留区域的高度。
Material list——材料表底部在留白之上的保留区域的高度。

17．管线的图线粗细Piping line thickness

[image: image45.png]Piping line thickness




表示管线的图线由几条直线组成。1~10之间。
18．Picture/Plotting scale percent

[image: image46.png]Picture scale percent
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Picture scale percent——iso图形的显示比例，包括符号和标注。50~200之间。
Plotting scale percent——整个图纸的比例，50~100之间。
五、尺寸标注选项[image: image47.png]



1．输入单位Input units
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Bore——直径。
Distance——距离。
mm——公制长度单位。

Feet + inches——英制长度单位，用英尺、英寸表示。

Inches——英制长度单位，用英寸表示。

2．输出单位Output units
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3．直径Bores
[image: image50.png]



Nominal——公称直径。
Actual——实际直径。
4．误差临界值Tolerances
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Offset——偏移距离。
Angle——角度。

5．尺寸标注方式Dimension type/Representation
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String——连续标注。
Composite——复合标注。
Overall——总尺寸标注，在连续标注基础上的标注。
Support——支吊架标注。

6．Standouts

[image: image53.png]Standouts





标注线与被标注图形的距离。

7．坡度管的表示方法
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Fall indicator——显示方式。
Limit——显示临界值，大于Limit的坡度管将用三角标注。
Accuracy——比例，与显示方式有关。
8．Zero length skews on falling lines
[image: image55.png][V Zero length skews on falling lines




是否显示坡度管道上的零长度元件。

六、标签标注选项[image: image56.png]Annotation.




1．Display of itemcodes

[image: image57.png]Display of itemcodes Fiters Instruments. Peomponents Traps  Valves  Vents

Materia st orly 5 5 5 5 5

Material st + Tag
c c c c c c

Not displayed




Material list only——缺省只在料单中的Itemcode列显示Itemcode。
Material list + Tag——料单中和图中都显示Itemcode。
Not displayed——不显示料单。
2．端部坐标的位置End coordinates at
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七、材料列表选项[image: image59.png]Material List.




1．Iso图中材料的文本报告
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Material list file——是否生成材料报告文件。
One file for all drawings——所有图纸生成一个材料报告文件。

Separate file for each drawing——每张图纸生成一个材料报告文件。
Lines per page——每页的行数。在10~100之间。
八、管道属性提取选项[image: image61.png]Attibute Frame Texts.




1．Pipe attributes提取管道属性
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点击“？”按钮选择属性。
点击Checkbox无效，须先输入X position，Y position和Char height后，Checkbox=True。

九、元件属性提取选项[image: image63.png]



1．提取元件属性
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十、详图设置[image: image65.png]Detail Plats.




1．Display Plots
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详图的显示开关。

2．Position plotfiles
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设置详图的位置。

3．添加详图的步骤

详图必须是Plot文件。

元件的Dpfname属性指向Plot文件。

元件的DpGrid属性指定详图的位置，最多9个。

十一、转换文字选项[image: image68.png]Alternative Texts.
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对iso图中的不同区域设置不同文字。
十二、材料的显示控制
1．通过元件的属性控制

Components——MTOC属性。
Tube——其所属管件的MTOT属性。

分支的第一段管道——该分支的MTOH属性。

2．属性值

ON/UNSET——缺省值，正常显示材料。

OFF——在iso图上不显示材料，正常显示图形。

DOTD——在iso图上不显示材料，图形显示为虚线，带尺寸标注。

DOTU——在iso图上不显示材料，图形显示为虚线，不带尺寸标注。

十三、管道附件Attachment
1．主要用途

强制分图。
指明支吊架的位置和型号。

指明管道上的一个特殊点，并且可以标注或注释。
2．属性设置
ATTY=XXXX——在ISODRAFT中将管道在该点强制分成两张图。

ATTY=CCCC——在ISODRAFT中加入注释信息，该点被标注。注释写在Stext属性中。
ATTY=CCNN——在ISODRAFT中加入注释信息，该点不标注。注释写在Stext属性中。
ATTY=HANG或SUPP——逻辑支吊架，型号写在Stext属性中。

Skey=FLOR或PENI——在ISODRAFT中显示穿墙符号。
